**Отзыв Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»)**

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

**на проект (11.06.2020)**

**Приказа Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»**

наименование документа

| **Структурный элемент документа** | **Замечание, предложение** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование замечания, предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общие положения | Пункт 3:м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемых для подъема и транспортировки людей; | м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и транспортировки людей; | Не верно указано падежное окончание. |
| 5. ... за исключением ПС, применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями Госкорпораци~~ей~~ «Росатом», ... | 5. ... за исключением ПС, применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями Госкорпорации «Росатом», ... | Уточнение. |
| Пункт 10:в) ... Указанные соответствия должны соблюдаться во всем диапазоне температур рабочего и нерабочего состояний, а также с учетом внешних воздействий, например~~а~~, воздействия от взрывопожароопасных и химически агрессивных сред, ... | Пункт 10:в) ... Указанные соответствия должны соблюдаться во всем диапазоне температур рабочего и нерабочего состояний, а также с учетом внешних воздействий, например, воздействия от взрывопожароопасных и химически агрессивных сред, ... | Опечатка. |
| II. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО | 12. ... Для ПС, применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями Госкорпораци~~ей~~ «Росатом» при разработке, ... | 12. ... Для ПС, применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями Госкорпорации «Росатом» при разработке, ... | Уточнение. |
| III. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам ОПО, осуществляющим эксплуатацию ПС | Пункт 60, абзац 2:... или Госкорпорации Росатом ... | ... или Госкорпорации «Росатом» ... | Пропущены кавычки.Если в предложении имеется обозначение организационно-правовой формы организации, то наименование организации заключается в кавычки. |
| V. Ремонт, реконструкция или модернизация ПС ОПО | 78. Контроль качества ремонтных сварных соединений должен проводиться в соответствии с положением о контроле соблюдения технологических процессов, разработанн~~ого~~ в специализированной организации, согласно требованиям пункта 14 настоящих ФНП. | 78. Контроль качества ремонтных сварных соединений должен проводиться в соответствии с положением о контроле соблюдения технологических процессов, разработанным в специализированной организации, согласно требованиям пункта 14 настоящих ФНП. | Не верно указано падежное окончание. |
| VI. Эксплуатация ПС ОПО | 141. ... или Госкорпорации Росатом, выдается ... | 141. ... или Госкорпорации «Росатом», выдается ... | Пропущены кавычки. |
| Пункты 146-148 – то же. | То же. | То же. |
| 150 ... Допускается ведения эксплуатационной документации ... | 150 ... Допускается ведение эксплуатационной документации ... | Опечатка. |
| 225. ... и содержащим требования к применяемым материалам, контроле качества сварки, порядку приемки и оформлению документации по результатам выполненного ремонта (реконструкции). ... | 225. ... и содержащим требования к применяемым материалам, контролю качества сварки, порядку приемки и оформлению документации по результатам выполненного ремонта (реконструкции). ... | Опечатка. |
| 239. ... ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы территориальными органами Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, кроме случаев аварийной транспортировки людей. | 239. ... ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть разработаны с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, кроме случаев аварийной транспортировки людей. | Опечатка. |
| 242. ...е) подвешиваться на однорогий или двурогий крюк ПС с помощью кольца или колец, которые в рабочем положении должны быть неразъемным, допускается перемещение люльки (кабины) кранами с установленными на них спредерами; | е) подвешиваться на однорогий или двурогий крюк ПС с помощью кольца или колец, которые в рабочем положении должны быть неразъемными, допускается перемещение люльки (кабины) кранами с установленными на них спредерами; | Не учтено монжественное число. |
| 255. ...и) ... или Госкорпорации Росатом ... | 255. ...и) ... или Госкорпорации «Росатом» ... | Пропущены кавычки. |
| 260. ...г) ...организациями Госкорпорации Росатом, .. | 260. ...г) ...организациями Госкорпорации «Росатом», .. | Пропущены кавычки. |
| Приложение № 1 | Ремонт капитальный - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия (ПС) с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.Примечание: значение близкого к полному ресурсу устанавливается в нормативно-технической документации. | Ремонт капитальный - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия (ПС) с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.Примечание: значение близкого к полному восстановлению ресурса изделия (ПС) устанавливается в нормативно-технической документации. | Уточнение. |

Контактное лицо

Албутова Елена Петровна

Главный специалист ОТР АО «АНХП»

+7 (3955) 579 800, доб. 426; +7 (902) 5 494 530;

albutovaep@anhp.rosneft.ru