**Отзыв Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (АО «АНХП»)**

наименование организации, органа управления или иного заинтересованного лица

**на первую редакцию проекта**

**Приказа Ростехнадзора «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ, ОГНЕВЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ»»**

наименование документа

| **Структурный элемент документа** | **Приведённая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование замечания, предложения** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Общие положения | 1.10, абзац 2, предложение 1:Наряды-допуски на проведение газоопасных и огневых работ оформляется на каждое место и вид работ каждой бригаде, проводящей такие работы. | Наряды-допуски на проведение газоопасных и огневых работ оформляются на каждое место и вид работ каждой бригаде, проводящей такие работы. | Опечатка. |
| II. Требования безопасности к ведению газоопасных работ | 2.1.10. ... в соответствии с требованиями Правил ... | 2.1.10. ... в соответствии с требованиями настоящих Правил ... | Уточнение. |
| III. Требования безопасности к ведению огневых работ | 3.2.12, последний абзац, последнее предложение:... в течение одного года со для его закрытия. | ... в течение одного года со дня его закрытия. | Опечатка. |
| 3.3.6, абзац 1, предложение 1:Электроприводы движущихся механизмов аппаратов, машины и другого оборудования, а также | Электроприводы движущихся механизмов аппаратов, машин и другого оборудования, а также |
| 3.4.12, абзац 1:После окончания огневых работ лицо, ответственное за выполнение огневых работ, совместно с руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, должен проверить место ... | После окончания огневых работ лицо, ответственное за выполнение огневых работ, совместно с руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, должны проверить место ... | Не учтено множественное число. |
| IV. Требования безопасности к ведению ремонтных работ | 4.2.12, абзац 1:При проведении огневых и (или) газоопасных работ в ремонтной зоне эксплуатирующей организации следует оформить наряды-допуски на указанные работы в соответствии с требованиями глав II и III Правил. | При проведении огневых и (или) газоопасных работ в ремонтной зоне эксплуатирующей организации следует оформить наряды-допуски на указанные работы в соответствии с требованиями глав II и III настоящих Правил. | Уточнение. |
| 4.7.1, абзац 1:После окончания ремонтных работ объект должен быть испытан в соответствии с требованиями технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, технической документацией организаций - изготовителей оборудования и технических устройств и инструкций эксплуатирующей организации. | После окончания ремонтных работ объект должен быть испытан в соответствии с требованиями технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, технической документации организаций - изготовителей оборудования и технических устройств и инструкций эксплуатирующей организации. | Опечатка. |

Контактное лицо Албутова Елена Петровна Главный специалист ОТР АО «АНХП»

+7 (3955) 579 800, доб. 426; +7 (902) 5 494 530; albutovaep@anhp.rosneft.ru