|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № пункта | Старая редакция | Новая редакция | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3 | «е) котлов паровых и жидкостных, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями;» | Перечисление «е» пункта 3 изложить в следующей редакции:  «е) котлов паровых и жидкостных, работающих с органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара);» | 1) Слово «высокотемпературными» считаю целесообразным исключить, т.к. ни в одном отечественном нормативном документе не установлено, начиная с какой величины температуры нагрева теплоноситель считается высокотемпературным – это явно лишнее слово. |
|  |  |  |  |  |