Предлагаем в дополнения к пункту 3.2.5.4 в ГОСТ 28329 дополнительный термин «Дождевой сад с увеличенным объемом поглощения дождевой воды»

Данная конструкция предусматривает к типовым решениям согласно пункта 3.2.5.4 дополнительно устройство **резервуар подземный сборный полимерный «БлокТех»** предназначенный для инфильтрации (устройство дождевой канализации без возможности подключения к существующим системам канализации)

Использование конструкции БлокТех позволит увеличить объем стока, принимаемый на единицу площади дождевого сада.